T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

YONGA LEVHA
ÜRETİM TESİSİ
SANAYİ PROFİLİ

Revize Eden
Oğuz KÜÇÜKYAVUZ
Kimya Mühendisi

ANKARA-1996

1. GİRİŞ
1.1. Yatırımın Konusu 
Yatırımın konusu: Yonga levha (sunta) üretim tesisidir.
1.2. Uygulanan Teşvik Tedbirleri   
Bakanlar Kurulu 'nün 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar TL. 'nin üzerinde olan projelerdir.
Bu projelerde özkaynak oranları kalkınmada öncelikli yörelerde % 40 normal yörelerde % 50, gelişmiş yörelerde % 60 olmalıdır.
Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları ;
- Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat
- Yatırım indirimi
- Vergi-resim ve harç istisnası
- Krediler
- Bina  inşaat harcı istisnası
- Hakine ve  teçhizat alımında katma  değer vergisi  desteği
- Taşınma   desteği
- Arsa  sağlanması
- Dış  kredi   teminat mektubu masraflarına katkı
- Kalite ve  standart sağlama
NOT: Yukarıdaki bilgiler 1995 yılı içindir.  Teşvik uygulama   esasları her Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yenilenmektedir.
1.3. Üretilecek Malların Vasıfları
Tesislerde 3 dizi (kat) kumlu düzgün yüzeyli olarak üretilecek yonga levha:
T.S.E. 180 normuna ve ilaveten Alman DIN 68761 normuna uygun olarak aşağıdaki özelliklerde imal edilecektir.

Hammadde plaka ebatları	:
Bitmiş yonga levha	:
Plaka kalınlıkları	:
Yoğunluk	:
Ezilme dayanımı	:
Kalınlık kabarma	:
Kaldırma mukavemeti	:

1880 x 3710 mm.
1830 X 3660 mmt
6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm.
650 kg/m3
150 - 220 kan/m2
% 6 (10°C; 2 saatte)
2 Min. 10 kg/cm

İŞ AKIŞ  ŞEMASI 
(150 m3/gün kapasite için)

Yongalama

Isıtma Deposu

Kurutma

Parçalara Ayırma

Parçalara ayırma

Eleme

Hava Süzgeci

Depo

Toz Depo

Depo

Hava süzgeci

Tutkallama

Tutkallama

Presleme

Bitiş

1.3. Üretilecek Malların Piyasa Durumu
Üretilecek mal olan yonga levhanın genel olarak kullanış yerleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Mobilyacılıkta,  kaplama ve dekorasyon sanayiinde.
b) Bina inşaatlarında ve doğrama sanayiinde.
c) Prefabrike konutlarında.
d) Gemi inşası ve karoser sanayiinde.
e) Ambalaj sanayiinde, 
f) Sair işlerde.

1.4. Üretim Girdi ve Çıktılar:

Birim
Ana mallar
Üretim cinsi
Mik

 

Yonga levha (m2 )

Odun
Üre-formaldehit (% 55'lik)
Amonyum klorid
Amonyak (% 25’lik)
Parafin (% 66'lık)
Elektrik
Isı
Su

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kwh.
KCal
Ton

2. PAZAR DURUMU
Memleketimizde yonga levha talebi açıktır, Üretilecek yonga levha tüketim merkezlerine yakın olmalıdır. Bölgesel analizler yanında ihracat imkanları da araştırılmalıdır. Yonga levha için Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli bir pazar olarak düşünülebilir.
3. ÎMALAT VEYA ÎŞ KAPASÎTESÎ
Günde (3) vardiya üzerinden çalışan yonga levha fabrikalarının ekonomik kapasitede kurulmuş olması mecburiyeti vardır. Kapasitenin tayininde maliyet ve pazarlama hususları başlıca faktörler olarak görülmekte ise de, memleketimizde ham maddenin tedariki önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tesisin kurulacağı yerin faal ormanlık olması gerekir. Bir yonga levha
üretim tesisinin asgari  ekonomik kapasitesi  45.000 m3/yıl veya  29.250 ton/yıl olmalıdır.
4. İSTİHDAM DURUMU
Tesis tam kapasite ila çalıştığı zaman idari, teknik, kalifiye ve düz işçi olarak toplam 50 kişi istihdam edilebilir.

5 -    YATIRIMIN TERMİN PLANI

Faaliyetler
123456789 10  11  12    12345

Etüd proje ve teşvik blg. alınm.          x x x

X X X X
Arazinin alınması ve düzeltilm.

İnşaat işleri
XXXXXX  X  X

 

X X  X  X  X
Makina ve Tech. siparişi

Montaj işleri
x   x  x x x x

 

Deneme işletmesi
XXX

 

  x x
Kesin işletmeye alma

6. PROJENiN TEKNiK ÖZELLiKLERi 6.1. Üretim Teknolojisi
Yonga levha, kurutulmuş olan yongalarının sentetik reçine tutkalları; ısı ve basınç altında yapıştırılması ve biçimlendirilmesi sonucu elde edilen ahşap plakadır.
Hammadde olarak; çam, gürgen, köknar ve diğer ağaçların dalları,
Yardımcı madde olarak; üra, formaldehit reçinesi ve sertleştiriciler. parafin, amonyak (amonyum klorür de kullanılır).
Yonga levha üretiminde iki tür üretim metodu vardır.
A - Düz Presleme Metodu
A.1.Katkılı presleme metodu
A.2.Kontinü presleme metodu
B - Tazyikli ihraç (Exrüzyon) Metodu
B.1.Dikey presleme metodu
B.2.Yatay presleme metodu.
Düz presleme metodu ile elde edilen yonga levhaların eğilme momentleri fazla olur.
Tazyikli ihraç metodu çok yayılmış bir metoddur. Bu metodun en büyük avantajı, yatırım maliyetinin düşük olması, piyasada bu tip mamullerin daha çok kullanılması ve hammadde temin imkanlarına uymasıdır.
6.2. Yatırımın teknik ömrü
Yatırımın teknik ömrü 15 yıl olarak kabul edilebilir.

7.  TOPLAM YATIRIM TUTARI TABLOSU (1000 x)
İç para         Dış para     Toplam   
1. Etüd, proje ve mühendislik	522.000                    -               522.000
2. Arsa dtfzenleme ve hazırlık yapma         782.000                      -                782.000
3. inşaat işleri  toplamı	13.821.000                   -          13.821.000
4. Makina ve teçhizat (Ana ve yar.)      9.127.000     242.519.000   251.646.000
5. Gümrük vergi ve res.  top.                  146.033.000                -        146.033.000
6.  Beklenmeyen giderler                            13.970.000                     -             13.970.000
7.	Sabit yatırım tutarı                      184.245.000  242.519.000   426.774.000
8.	S.  İsletme  sermayesi                            54.763.000                   -              54.763.000
9.	a)Toplam yatırım tutarı                 239.018.000  242.519.000    418.537.000
     b) Toplam yatırım tutarı ($)                                                                     8.020

8.     PROJENİN FİNANSMANI
Yatırımda,  toplam yatırım tutarının en az % 40 nisbetinde öz kaynaklardan, geriye kalan % 60 nisbetindeki finansman ihtiyacı ise çeşitli  kaynaklardan kredi  olarak temin edilebilir.
9. işletme dönemi gelirleri
İşletme dönemi gelirleri, tesis tam kapasitede çalışması halinde 547.625.000.000 Tl.   civarında  olması  tahmin edilmektedir.
10. işletme dönemi giderleri
işletmenin tam kapasitede işletme dönemi giderleri 328.575.000.000 tl. olması tahmin edilmektedir.
NOT:  Toplam sabit yatırım tutarı ve  diğer hesaplamalarda Ortalama  Döviz Kuru l $ = 60.000 TL.  olarak alınmıştır.
11.     İŞLETMENİN YILLIK GELİR - GİDER VE KAR TABLOSU

Yıllık gelirler Yıllık giderler Yıllık brüt kâr Vergi ve stopajlar Yıllık net kâr
547.625.000.000 TL. 328.575.000.000 TL.
219.050.000.000  TL. 109.507.000.000  TL.
109.343.000.000 TL.

12.    YATIRIMIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ	
12.1. Yatırımın Karlılığı
=  % 22,74

=

Net kâr       ______           109.543.000.000
Toplam yatırım tutarı           481.537.000.000
12.2.  Sermayenin Karlılığı

=  % 56,86
Sermaye

=

Net kar                      109.543.000.000
 192.605.000.000

13-- ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI   :

Hammadde (Odun)

Yongalama
Kurutma
Tutkallama
Şekillendirme
Boy Kasma

Presleme

Zımparalama

 

 

 

Yonga Levha

14 - ANA MAKİNA VE TEÇHiZAT TABLOSU : 
A) îthal Makina va Teçhizat :
1) Yonga hazırlama makinaları.
2) Kurutma, eleme ve rafineleme tesisleri.
3) Tutkallama ve sapma tesisleri.
4) Presleme tesisleri.
5) Soğutma, stoklama levha ebatlama tesisleri
6) Zımparalama tesisleri.
7)- Liftrak.

B) Yerli Makina ve Teçhizat ;
1 - Transport tesisleri.
2 - Elektrik tesis ve motorları.
3 - Silo tesisleri.
4 - Buhar tesisleri.
5 - Basınçlı hava tesisleri.
6 - Yapıştırıcı kaplar ve diğerleri.
15 - KURULUŞ YERÎ :
Kuruluş yeri seçiminde tesisin; hammadde kaynaklarına yakın olmasına pazar imkânlarının elverişliliğine önem verilmelidir.
16 - STANDARTLAR :
TSE 180 Yonga levha (yatık yongalı) TSB 1770 odun lifi ve yonga levha, 
TSS 1617 Yonga levha
17 - KAYNAKLAR 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dokümanları,
Türk Standartları Enstitüsü.
Devlet İstatistik Enstitüsü.
Türkiye Kalkınma Bankası.
Devlet Planlama Teşkilatı.
Ticaret ve Sanayi Odası.
18 - MÜRACAAT YERLERİ 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.
- Maliye Bakanlığı.
- Hazine Müsteşarlığı.