T.C..
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

KARTON  ÜRETİM  TESİSİ
SANAYİ PROFİLİ

Revize eden :
Oğuz KÜÇÜKYAVUZ

ANKARA
1996

1. GİRİŞ
1.1. Yatırımın Konusu ve Uygulanan Teşvik Tedbirleri :
Yatırım konusu kuşe karton üretim tesisidir. 
Uygulanan Teşvik Tedbirleri
Bakanlar Kurulu'nun 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı"nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar Tl.nın üzerinde olan projelerdir.
Bu projelerde özkaynak oranları kalkınmada öncelikli yörelerde %40, normal yörelerde 9650, gelişmiş yörelerde %60 olmalıdır.
                  -    Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları;
-    Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat
-    Yatırım İndirimi
-    Vergi-Resim ve harç istisnası
-    Krediler
-    Bina inşaat harcı istisnası
-    Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği
-    Taşınma desteği
-    Arsa sağlanması
-    Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı
-    Kalite ve standart sağlama
NOT: Yukarıdaki bilgiler 1995 yılı içindir. Teşvik uygulama esasları her yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yenilenmektedir.
1.2. Girdi ve Çıktıların Tarifleri ve Özellikleri
Tesis, esas hammadde olarak Selüloz ve hurda kağıt kullanarak muhtelif cins ve gramajlarda kuşe (sıvama) karton üretimini gerçekleştirecektir. 4 ayrı karton üretilecek olan tesiste mamuller; kibrit, deterjan, sabun, ilaç, kozmetik, gıda, cam ve tekstil sanayi kollarında kullanılacaktır. Tesiste selüloz ve hurda kağıt yanında reçine şap, kaolin, china clay, nişasta, acronal, kazein gibi çeşitli kimyasal maddeler de üretimde girdi olarak kullanılacaktır.

 

Z. İMALAT KAPASİTESİ
Yatırım kapasitesi, 3 vardiya esasına göre :
Kuşe Dubleks Karton - ---------------   5.000 Ton / Yıl
Kuşe Kroma Karton ------------------  15.000 Ton / Yıl
Özel Kuşe Karton -------------------   5.000 Ton / Yıl
Lüks Kuşe Kroma Karton ----------- 5.000 Ton / Yıl
Toplam 30.000 ton/yıl olarak seçilmiştir.
3. İSTİHDAM DURUMU
Tesiste idari, teknik, kalifiye ve düz işçi alarak 300 kişi istihdam edileceKtir.
4.  YATIRIMIN TERMİIN PLANI

3. Yıl

1. Yıl
2. Yıl

 

Faaliyetler
1 2 3 4 5 6 7 8.9 101l12123456789l0l11212345

X  X  X  X  X

Etüd,proje ve
belgelerinin
temini

 

Arazinin temini ve düzeltilmesi Inesi
X X X X X

xxxxxxxxxx

İnşaat İşleri

XXX

Makine ve Teçhizatın siparişleri

Makine ve techizatın geti-
rilmesi ve montajı

xxxxxxxx

 

Deneme işletmesi
x x x x x x

 

İşletmeye alma
x x

 

5. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
5.1. Üretim Teknolojisi
İmalat 3 kısımdan oluşmaktadır.
Hamur hazırlama bölümünde selüloz ve hurda kağıtlar pulperlerde açıldıktan sonra, 3 kat üzerinden temizlik ve öğütme cihazlarından geçirilerek 2.kısım alan karton makinesinde toplanır. Burada safiha teşekkül ettirildikten sonra preslerde suyu alınır, kurutma partisinde kurutulur ve perdah silindirinde üst yüzü parlatılır. Makina içindeki kuşe bölümünde kuşe(sıvama) ameliyesi yapılır, infraruj ve kurutma kanallarında kurutulur. 3.bölümde ise imal edilen kuşe karton, müşteri talebine göre makas veya bobin rnakinasında kesilir. Kalite kontrolünden sonra otomatik paketleme rnakinasında ambalajlanarak piyasaya arz edilir.

5.2. Yatırımın Teknik Ömrü 
Yatırımın teknik ömrü 15-20 yıldır.
 6.  TOPLAM YATIRIM TUTARI (000)   
Dış para
Toplam
931.000
3.260.000
121.073.000
1.853.000
271.U1.000
16.7S4.000
5.598.000
7.451.000
428.041.000
23.612.000
451.653.000
7.528
Harcamanın Cinsi:	İç para

  -
  -
  -
  -
  -

1. Etüt ve proje giderleri	      931.000
2. Arazi bedeli ve düzenl.gid.	   3,203.000
3. İnşaat İşl. giderleri	121.073.000
4. Ulaştırma yatırım gideri.	     1.853.000
217..932..000

           -
           -
           -
217.932.000

5. Makine ve teçhizat gid.	   53.179.000

 16.764.000

6. Sigorta ve navlun gid.	
7. Gümrükleme gid.	     5.588.000
8. Beklenmeyen gid.	   7.451.000

217.932.000

9. Sabit yatırını tutarı	210.109.000
10. İşletme sermayesi	                     23.612.000                 -

217.932.000

11.a)Toplan yatırını tutarı	233.721.000
b)Toplan yatırım tutan ($)
7. PROJENİN FİNANSMANI

Teşvik Belgesi alacak projelerde toplam yatırım tutarının %40'ı öz sermaye olarak uygulanırken, geri kalan %60 nispetindeki finansman ihtiyacı ise çeşitli kaynaklardan kredi olarak temin edilebilir.
      8.  İŞLETME DÖNEMİ GELİRLERİ
Bu   yatırım   konusunun   gerçekleşmesi   ve   tam   kapasitede   işletmeye    geçmesi
halinde yıllık işletme dönemi gelirlerinin toplam olarak 1.825x109  TL. olacağı tahmin edilmektedir.
NOT: Toplam sabit yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama Döviz Kuru l $=60.000 TL. olarak alınmıştır.
9. İŞLETME DÖNEMİ GİDERLERİ
 Yatırımın tam kapasitede yıllık işletme dönemi giderlerinin 1.526x10 9 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
10. YILLIK GELİR GİDER TABLOSU

Yıllık işletme gelirleri  ----------------------   1.825.10 9  TL
Yıllık işletme giderleri ----------------------   1.526.10 9  TL
Brüt kir  -------------------------------------------  299.109  TL
Vergi- ve kesintiler  -----------------------------         178. 10 9 TL
Net kir -----------------------------------------         121. 10 9 TL
 
11. YATIRIMIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ

121.109
11.1. Yatırımın kârlılığı 
= %27

=

NET KAR

451.653.106

TOPLAM YATIRIM

11.2. Sermaye Kirliliği
121.109

% 46

=

=

NET KAR

265.439.106

  SERMAYE

11.3. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

=

Toplam yatırım 
Net kir+amortisman
= 3 yıl

451.653.106
153.679.106

12.. ÜRETİMİN AKIŞ  ŞEMASI
                                                           SELÜLÖZ ESKİ KAĞIT

Ambalaj

TAMAMLAMA
BÖLÜMÜ

Kesme

Kimyasal  katkı
maddeleri

KARTON
İMAL
BÖLÜMÜ

Kurutma

Sıvama

Parlatma

Kurutma

Presleme

Eleme

İnceltme

Temizlik ve öğütme

Pulperler

HAMUR HAZIRLAMA
BÖLÜMÜ

13. ANA MAKİNE VE TEÇHİZAT TABLOSU
ADET
1. Hamur hazırlama ünitesi, elyaf geri kazanma        
 tesisatı ile komple(Eski kağıt hazırlama ünetisi dahil)---------------------------------------  1
2. Kimyasal maddeler hazırlama ünitesi  --------------------------------------------------------  2	
3. Karton imal ve kaplama makinesi (birbirleriyle
                  akuple ve senkronize çalışan 8 yuvarlak elekli    
                  bir karton makinası ile 3 üniteli sıvama rnakina-sından müteşekkil) -------------------------  1
4. Karton ikmal dairesi, bobin kesme ve makas ---------------------------------------------  1      
5. Buhar kazanı, 10 ton/saat kapasiteli -----------------------------------------------------------  3
]A. KURULUŞ YERİ
Tesisin kuruluş yeri, hammadde temin imkanları, pazar durumu, talep analizleri, işçi istihdam imkânları, enerji temin imkânları vb. faktörler dikkate alınarak seçilmelidir. Kuruluş yeri seçiminde Bakanlığımız Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulabilir.
15. KAYNAKLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dokümanları 
Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları 
Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları
16. 'MÜRACAAT YERLERİ
Sanayi ve Ticaret bakanlığı 
Hazine Müsteşarlığı